附件：

**枣庄技师学院系统集成采购项目**

**具体要求**

（采购项目的技术指标、参数）

项目联系人：郑老师，联系电话：13153920543

预算资金：17450元

时间要求：中标之日起**3日**内签订合同，合同签订之日起**10**日内完成供货。

付款方式：无预付款，中标人项目完成后,经招标人验收合格后,凭中标人提供的有效发票（全额、部分）支付款项。

****供应商报价汇总表****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目内容** | **报价（元）** | 备注 |
| 枣庄技师学院系统集成采购项目 | 金额（小写）：金额（大写）： |  |

供应商名称（公章）： 地址：

供应商代表： 电话：

日期： 年 月 日

**枣庄技师学院**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **设备名称** | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| 1 | 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机端口数量：24口 全千兆背板带宽：48Gbps传输速率：10/100/1000Mbps自适应包转发率：10Mbps:14800pps，100Mbps:148800pps1000Mbps:1488000ppsMAC地址表：8K | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 路由器 | 产品名称：千兆企业级路由器 有线路由器带机量：带机300管理方式：WEB页面，远程管理WAN接入口：千兆网口LAN输出口：千兆网口端口数量：5口全千兆，1WAN+1LAN+3WAN/LAN多WAN口 AC管理/上网行为管理/VPN功能等 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 网线 | 六类千兆网线 ，采用优质0.535mm以上单股无氧铜，足长305米/箱 | 4 | 箱 |  |  |
| 4 | 机柜 | 6U 加厚钢材 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 主电源线 | 5\*6.0 国标5芯\*6平方纯铜 | 100 | 米 |  |  |
| 6 | 分电源线 | 3\*4.0 国标3芯\*4平方纯铜 | 200 | 米 |  |  |
| 7 | 插排 | 6位 | 27 | 个 |  |  |
| 8 | 施工辅材 | 胶带、膨胀丝、膨胀塞、水晶头、线槽等 | 1 | 批 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 金额总计 | 大写（万元）：  | 小写（万元）：  |

**计算机组装与调试工作站系统集成采购项目采购具体要求**

 日期： 年 月 日

注：报价一览表每页都需要盖供应商公章