枣庄技师学院汽车工程系2026年下半年实训耗材采购项目
具体要求
（采购项目的技术指标、参数）
项目联系人：张老师，联系电话：18363720105
预算资金：1.5万元

时间要求：中标之日起5个工作日内签订合同，合同签订之日起30日内完成项目供货。
付款方式：无预付款,凭中标人提供的有效发票,支付全部款项。

供货要求：在枣庄技师学院进行货物交付，按照采购人要求分别将货物送到指定位置，需要安装调试的设备需要进行安装调试（不另付费用），部分产品需要送货上楼。
指标参数：

项目要求（技术指标、参数或清单）：

（表格仅供参考，可根据实际情况自行设计表格或用文字进行表述）

	序号
	产品名称
	规格型号、技术指标、参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	单项总计（元）
	报价商品品牌

	1
	重型加粗大飞加长弯杆及垫块
	弯干参数：1.粗度≥16mm，重量≥1.09kg      2.短边≥100mm，长边≥600mm

垫块参数：橡胶垫，宽*长*高≥12cm*16cm*6cm
	支（组）
	2
	
	
	

	2
	螺栓松动剂
	单瓶净含量≥450ml
	瓶
	24
	
	
	

	3
	汽车内饰拆装撬板
	7件套，附收纳袋
	套
	10
	
	
	

	4
	曲轴皮带轮拆卸专用工具
	1.适配别克、道奇等车型曲轴皮带轮拆卸。

2.内含7件套
	套
	1
	
	
	

	5
	汽车轴承拔卸器
	铬钼钢材质，30-50mm，SATA90657及以上品质。
	件
	1
	
	
	

	6
	汽车轴承拔卸器
	铬钼钢材质，50-75mm，SATA90658及以上品质。
	件
	1
	
	
	

	7
	工具挂板（白色）
	≥180x120，50个及以上挂钩，配4个万向轮。
	台
	1
	
	
	

	8
	压接钳
	压接钳管型端子压线钳欧式端子接线工具冷压手动排线钳，7.5寸

高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子

中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄

压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手

柄即可张开钳口设计

适用于小规格电脑端子的精密压接

SATA91111品质及以上
	把
	8
	
	
	

	9
	汽车发电机单向轮拆装专用工具
	30件发电机皮带盘拆装工具

产品尺寸:≥32.5*26cm*6cm

重量≥2.7kg材质:铬钒钢铬钼钢S2套筒材质50bv30接杆40cr硬度hrc42-48适用于多种车型

产品尺寸包含:

2件1/2批头(115mm):M10、T501件1/2批头(115mm):H81件1/2批头(140mm):M101件3/8批头(90mm):M101件(64mm)H12 M101件扣环:1/2*10mm1件S2批头:1/4*H10*50L

H15-19.4 ROUND*33T*30LH22-19.4 ROUND*33T*30LH17*35 ROUND*4T*30LH22*30L

H19*H28*30LH22*H28*30LH22*H28*33LH38*3T*17L

6件S2批头(75mm): M8/M10,H8/H10,T40/T50
	套
	2
	
	
	

	10
	气压表
	高精度指针气压表，读数精准

独立放气按钮，操作轻松

表盘附带橡胶套，耐冲击

ADC12铝本体，轻巧结实

产品质量及参数≥SATA98106
	把
	5
	
	
	

	11
	方块电池
	9V碳性电池，BULL品质及以上
	块
	8
	
	
	

	12
	锯末
	工业吸油锯末，松木，纯干
	斤
	10
	
	
	

	13
	高浓缩碱性APC全能清洁剂（非传统泡沫预洗液）
	1.参考品目：考赫化学GS

2.原液外观：淡蓝绿色透明液体

3.原液pH（20℃）：12.5（弱强碱，低于VB）

4.配方特点：无磷酸盐、不含溶剂；添加缓蚀剂，可安全清洗阳极氧化铝件；可生物降解；符合德国VDA A级标准

5.作用：去除油污、虫尸、沥青、刹车粉尘；机舱、轮毂、轮拱、内饰织物、塑料件通用

6.原装包装规格≥ 5L 

7.标准稀释比例（药剂:水）

1. 机舱重度脱脂、重度轮毂：1:5～1:10

2. 喷壶雾化预洗（轮拱/底盘）：1:15～1:20

3. 内饰塑料、脚垫织物清洗：1:10～1:20

4. 轻度车身预洗（雾化喷壶）：1:20～1:30

5. 车间地面清洁：1:40～1:120

6.硬性规范:

(1)最大停留时间 ≤5分钟（VDA标准），禁止药剂风干表面

(2)禁止热车、暴晒漆面施工

(3)不建议长时间用于裸露未保护阳极铝；禁止用于老旧无清漆漆面
	5L
	1
	
	
	

	14
	优易洁
	1. 容量：≥10kg

2. 强力去污

3. 中性配方不伤漆

4. 快速溶解油污

参考品目：CDR.1707 NEW IDROPLUS
	10KG
	1
	
	
	

	15
	轮胎轮毂清洗剂 
	轮胎轮毂清洗剂（轮清）

1.容量：≥4L商用装

2.原液pH：13.2（强碱）

3.稀释比例：日常1:3–1:5；重污可原液

4.用法：喷→静置30秒→刷洗/冲净；高温禁用、不可干在表面

5.禁忌：电镀/拉丝/无清漆轮毂禁用

6.套装：500ml+稀释瓶+发泡喷头

参考品目：SGG TC
	4L
	1
	
	
	

	16
	织物/皮革/Alcantara中性内饰清洁剂
	1.参考品目：内饰清洗剂考赫化学PO

2.原液pH：6.9～7.3（近中性）

3.外观：浓缩液，可发泡

4.适用：真皮、织物、翻毛皮Alcantara、顶棚、地毯等重度脏污

5.包装规格：≥1L 

6.稀释比例（药剂:清水）:重度污渍：1:5～1:10,日常轻度清洁：1:15～1:20,推荐装入慕斯瓶发泡施工

7.施工要点:

(1)泡沫敷于表面轻刷，作用1～3分钟

(2)织物/顶棚建议喷抽机吸净残留，防止水印

(3)施工前隐蔽处测试掉色；禁止大面积长时间浸泡
	1L
	1
	
	
	

	17
	橡塑内饰养护乳（无硅配方）
	1.参考品目：考赫化学TS

2.形态：乳白色乳液，清新香型

3.光泽：自然丝缎哑光（不油腻、不高光）

4.特性：UV抗老化、防静电防尘、戴姆勒原厂认证

5.包装规格：≥1L 

6.原液直接使用，禁止兑水

7.施工方式

（1）少量原液涂抹海绵，薄涂塑料、橡胶饰板

（2）静置30–60秒，干毛巾抛匀多余药剂

8.适用&禁忌：适用仪表台、门板塑料、车内橡胶密封条，禁止方向盘、踏板、Alcantara翻毛皮、真皮座椅
	1L
	1
	
	
	

	18
	皮革深层养护乳（皮革护理剂）
	1.参考品目：考赫化学LS

2.形态：水油乳化乳液，哑光自然质感

3.定位：滋养真皮、打孔皮、Alcantara翻毛皮；防老化开裂，不油腻、不打滑

4.包装：≥1L（原液，不可兑水）

5.使用方式：原液直接施工

6.操作：海绵薄涂均匀，静置5–10分钟，干毛巾抛除多余药剂

7.适用&禁忌：适用光面真皮、打孔皮、翻毛皮、人造皮革，禁止用于塑料、橡胶饰条；施工前隐蔽处测试掉色
	1L
	1
	
	
	

	19
	全能表面清洁剂（即用型，非浓缩）
	1.参考品目：内饰清洗剂考赫化学ASC

2.原液pH：中性≈7.0–8.0

3.形态：透明液体，清新香型

4.定位：硬质内饰日常轻中度清洁，屏幕/塑料/皮革/玻璃通用，无痕无残留

5.包装规格：≥500ml

6.不可兑水稀释，原液直接使用

7.施工参数：喷涂静置：15–30秒，超细纤维毛巾擦拭，适用：仪表、中控屏、塑料饰板、真皮、钢琴漆、车窗玻璃
	500ML
	2
	
	
	

	20
	香波超级泡沫｜弱碱性预洗液
	1.参考品目：考赫化学SFF

2.原液pH：11.0

3.气味：香波类型

4.形态：透明浓缩液｜高泡沫、挂壁持久

5.定位：中度去污预洗

6.包装：≥5L 

7.稀释比例（药剂:水）

8.PA泡沫壶：1:12～1:20

手压喷壶：1:50～1:80

9.施工要点最大停留≤3分钟，严禁风干，适合日常重度通勤车辆；不建议长期频繁用于陶瓷镀晶
	5L
	1
	
	
	

	21
	轮毂软毛刷
	软毛 PET 不伤轮毂漆面
	把
	5
	
	
	

	22
	轮胎硬毛刷
	硬毛强力去污，约 26-28cm 长
	个
	5
	
	
	

	23
	内饰鬃毛刷
	猪鬃 / 马鬃毛，柔软不伤皮革，适用于仪表台、座椅缝隙
	个
	5
	
	
	

	24
	龙卷风吹尘枪
	1.型号：轴承款龙卷风清洗枪（吹尘+喷液两用）

2.气源接口：1/4 快速接头

3.工作气压：6–8bar（90–120PSI）

4.耗气量：约220L/min

5.壶容量：1L PE耐酸碱壶（带刻度）

6.枪身材质：铝合金手柄+铜芯

7.全长：约27–30cm（含刷头）

8.标配：旋转毛刷头+喇叭风嘴

9.功能：可调气量/水量；干吹除尘、湿洗喷液、缝隙风干
	个
	1
	
	
	

	25
	菠萝格毛巾（玻璃专用）
	华夫格纹理，擦玻璃不留水痕不掉毛
	个
	5
	
	
	

	26
	汽车细节刷
	大中小三支套装，刷柄采用PP+TPR防滑耐药剂材质并带悬挂孔，刷毛为改性合成猪鬃低掉毛耐酸碱，铜箍紧固防水防锈，刷头锥形可深入各类缝隙，适合高频使用。
	套
	2
	
	
	

	27
	圣诞树钢圈刷
	尼龙记忆塑料丝，硅胶挡板防飞溅，360° 清洁轮毂
	个
	5
	
	
	

	28
	纤维毛巾40x40
	1. 尺寸：40 cm × 40 cm（±1–2 cm）

2. 材质配比：80%聚酯+ 20%聚酰胺

3.克重：20g以上

4.工艺：激光无边切边

5.纤维规格：0.1–0.2 μm 超细双股

6.吸水能力：自重7–8倍

7. 特点：不掉毛、无划痕、高吸蜡/吸水、可机洗复用
	条
	10
	
	
	

	29
	一次性毛巾卷
	30×30cm / 片，每卷约 50 片，超细纤维 180g/㎡，手撕即用
	50抽
	5
	
	
	

	30
	内饰异味分解剂


	参考品目：考赫化学FU

原液pH：7.0中性

形态：透明液体，清新香型；生物酶异味分解配方，非掩盖式香氛

定位：分解烟味、食物异味、霉味、空调恶臭；内饰织物、空调风道通用

包装规格：≥1L

原液直接使用，禁止兑水

施工参数

雾化喷壶喷洒内饰、地毯、蒸发箱

静置3–10分钟，自然风干；织物顶棚喷抽后使用效果更佳

适用&禁忌

适用：织物、真皮、塑料、空调蒸发箱
	L
	1
	
	
	

	31
	玻璃油膜去除剂


	1.参考品目：卡普CeriGlass

2.容量：≥500ml（CP‑127）

3.核心成分：氧化铈+陶瓷微粉+温和研磨剂，无强酸/强溶剂

4.形态：乳白色液体，原液使用、不可稀释

5.用途：去除油膜、水渍、雨痕、虫尸、轻至中度雨刮划痕

6.施工：手涂/DA/直机均可；需遮蔽橡胶/饰条

7.禁忌：不可用于 tint 膜、镀膜/烤漆玻璃

8.使用要求： 原液使用，专用羊毛毡抛光块擦拭
	500ML
	2
	
	
	

	32
	虫胶树胶去除剂


	1.参考品目：SGG S8

2.原液pH：7.5（中性溶剂配方）

3.作用：溶解虫尸、虫胶、轻度树胶；不易破坏蜡层、镀晶、车衣

4.包装规格：≥4L

5.稀释比例:重度虫迹：原液直喷

轻度污渍：1:1兑水稀释

7.施工要点:最佳工况：车身冷却、预先清水润湿,停留时间：1–3分钟，严禁风干漆面

操作：喷洒溶解→高压清水冲净

8.简要特点:全车通用：车漆、塑料、镀铬、车衣均可使用
	4L
	1
	
	
	

	33
	车衣漆面液体蜡


	1.参考品目：卡普lnnerQD

2.原液pH：6.5–7.0（近中性）

3.特性：防静电、抗菌、丝缎哑光、干爽无油；抗落灰时效最高约4周

4.定位：轻度污渍清洁+日常养护二合一

5.包装规格：≥ 4L

6.施工方式：无需稀释，原液使用

喷于超细纤维毛巾擦拭；

适用：车漆，车衣
	4L
	1
	
	
	

	34
	收水毛巾(双面）
	双面小辫子绒，500-600g/㎡，吸水达自重 3-5 倍，一条收干整车
	条
	5
	
	
	

	35
	车漆水泥清洁剂
	能迅速软化溶解水泥，不伤车漆材质。单瓶净含量500g及以上
	瓶
	1
	
	
	

	36
	发动机密封胶
	耐油性良好，柔韧性良好，适应-60℃-+270℃工作环境，单支净含量≥80g
	支
	20
	
	
	

	37
	比亚迪原装充电枪
	线长≥5米，1.6千瓦；
	套
	2
	
	
	

	38
	抛光蜡（镜面处理剂）
	单瓶净含量900g及以上，参考品目：3M
	瓶
	5
	
	
	

	39
	气门免拆更换工具
	包含以下部件：

M7*75MM螺丝、M7*75MM螺丝、M12*65MM驱动杆H8、M12*95MM驱动杆H8、M12*135MM驱动杆H8、M14/M18*325MM软气管、M12*320MM软气管、正气压调节表380MM、万向调节头、M14*275MM硬气管、120MM支架滑杆、90MM支架滑杆

气门油封钳、M24*64MM气门弹簧套筒、M22*73MM气门弹簧套筒、M20*54MM气门弹簧套筒、M30*50MM气门弹簧套筒、M25*50MM气门弹簧套筒、167MM横梁滑轨、120MM横梁滑轨、100MM底座衡量、底座40MM、底座40MM、底座50MM、底座50MMM12转M14气管接头
	套
	4
	
	
	

	40
	数显热风枪
	2500w数显热风枪小型贴膜便携烘枪工业级大功率热缩膜吹风机烤枪
	把
	8
	
	
	

	41
	高纯度焊锡丝
	直径≥1.0mm，含锡量≥60%，单卷重量≥50g
	卷
	10
	
	
	

	金额总计
	大写（元）： 
	小写（元）：  
	


